**國立玉里高級中學 科/室定期檢查表**

設置場所： 化學教室

設備名稱： 離心機 檢查日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 |
| 1 | 外殼螺絲是否栓緊 | 目視/實測 |  |
| 2 | 使用時，蓋子是否蓋緊 | 目視/實測 |  |
| 3 | 外殼有無龜裂、變形現象 | 目視/實測 |  |
| 4 | 電源是否接地 | 目視/實測 |  |
| 5 | 回轉體螺絲是否栓緊 | 目視/實測 |  |
| 6 | 是否標示最大轉速 | 目視/實測 |  |
| 7 | 回轉體有無龜裂、變形現象 | 目視/實測 |  |
| 8 | 自離心機機械取出內裝物時、應使該機械停止運轉後再行取出 | 目視/實測 |  |
| 9 | 主軸軸承有無龜裂、變形現象 | 目視/實測 |  |
| 10 | 轉速所發出的聲音是否正常 | 目視/實測 |  |
| 11 | 是否有制動裝置 | 目視/實測 |  |
| 12 | 是否有設備操作手冊 | 目視/實測 |  |
| 改善措施 |  | | |

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 35條辦理。
2. 檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)，異常時，請立即報修
3. **檢查記記錄表格請放置儀器旁。表格保存三年**
4. 檢查完後，送一份至職業安全衛生業務主管彙整備查。

檢查人員： 場所負責人： 單位主管：