**國立玉里高級中學 科/室定期檢查表**

設置場所： 玉石研磨教室

設備名稱： 空氣壓縮機 檢查日期： 年 月

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項次 | 檢查項目 | 檢查方法 | 檢查結果 |
| 1 | 內面及外面是否有顯著損傷、裂痕、變形及腐蝕 | 目視/實測 |  |
| 2 | 蓋、凸緣、閥、旋塞等有否異常 | 目視/實測 |  |
| 3 | 安全閥、壓力表與其他安全裝置之性能有否異常 | 目視/實測 |  |
| 4 | 每日開動前是否已將凝結水排除乾淨 | 目視/實測 |  |
| 5 | 安全閥是否故障 | 目視/實測 |  |
| 6 | 空氣壓縮機達到設定壓力是否自動停止運轉 | 目視/實測 |  |
| 7 | 空氣壓縮機是否有異常振動或異常聲音 | 目視/實測 |  |
| 8 | 氣壓是否保持在最高容許壓力之下 | 目視/實測 |  |
| 9 | 空氣壓縮機及空氣儲存槽是否有異常發熱 | 目視/實測 |  |
| 10 | 空氣儲存槽及管路接頭是否有漏氣現象 | 目視/實測 |  |
| 11 | 壓縮空氣儲存槽及管件是否有銹蝕現象 | 目視/實測 |  |
| 12 | 氣壓錶壓力指示是否正常 | 目視/實測 |  |
| 13 | 皮帶有無過於鬆動 | 目視/實測 |  |
| 14 | 電器開關動作或電器接線有無異常 | 目視/實測 |  |
| 改善措施 |  | | |

1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 35條辦理。
2. 檢查結果“正常”打(V)，“異常”的打(×)，無此項目打(／)，異常時，請立即報修
3. **檢查記記錄表格請放置儀器旁。表格保存三年**
4. 檢查完後，送一份至職業安全衛生業務主管彙整備查。

檢查人員： 場所負責人： 單位主管：